[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.7
pe=3
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT	PRZEDMIAR
nb=WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z NAPRAWĄ WIĘŹBY DACHOWEJ, WYMIANA SZALUNKU, STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ WZMOCNIENIE ŁAW  FUNDAMENTOWYCH
ab=KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI P. W. ŚW. URSZULI wg NID zabytek wpisany do rejestru 27. 12. 1061 roku  Kl III 885/23/61 ( kategoria obiektu X )
ni=PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA W ZBIERSKU. ZBIERSK-CUKROWNIA 140, 62-830 ZBIERSK
ai=ZBIERSK-CUKROWNIA 140, 62-830 ZBIERSK DZ. NR 360, OBRĘB 0013, JEDNOSTKA EW. 300709_5
nk=	
dt=marzec 2024r.	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	KOD CPV1310131045000000-7 Roboty budowlane131045110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne131045212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej131045453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne131013101310ZAŁOŻENIA  WYJŚCIOWE  DO  KOSZTORYSOWANIA13101310Kosztorys został opracowany metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie średnich cen R, M i S wydawnictwa SEKOCENBUD za I kwartał 2015r. dla robót remontowych oraz według cen lokalnych producentów.1310Przyjęte parametry:1310- stawka rg                 10 zł - średnia dla regionu1310- koszty zakupu w wysokości do 6,60.00% wliczone do ceny netto materiału1310- koszty pośrednie           65,20% 1310- zysk                              10,80% 1310Kosztorys sporządzono w oparciu o powszechnie stosowane katalogi nakładów rzeczowych, a w przypadku ich braku kalkulacje własne w oparciu o analizę rynku lokalnego oraz wytyczne producentów zastosowanych systemów.13101310Uwaga1310Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. 1310Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).13101310Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń oraz systemów innych firm i producentów, o własnościach nie gorszych niż podanych w kosztorysach i projekcie.13101310OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU13101310Przedmiotem inwestycji jest rwymiana pokrycia dachowego, wymiana obróbek oraz systemu odwodnienia dachu budynku ratusza w Odolanowie.13101310 Adres:1310       ul. Rynek 1 1310       63 - 430 Odolanów    1310   1310 Inwestor:1310       Gmina  i Miasto Odolanów1310       ul. Rynek 111310       63 - 430 Odolanów 13101310ZAKRES PRAC:13101310WYMIANA POKRYCIA DACHU13101310- Wymiana pokrycia dachowego z zastosowaniem folii, kontrłat   oraz łat nowych i użycie nowej dachówki marsylki w kolorze     grafitowym zatwierdzonej przez Konserwatora zabytków przed jej ułożeniem1310- Rozbiórki kominów z odzyskaniem cegły w kolorze żółtym i  ponowne wymurowanie kominów z wykorzystaniem odzyskanej cegły w kolorze żółtym1310- Oczyszczenie murków attyki z wykorzystaniem wody oraz  uzupełnić wszystkie ubytki spoin pionowych i poziomych zaprawa  wapienną1310- rRozbiórka okienek kaferkowych i wykonanie nowych z blachy miedzianej w  kształcie i formie jak obecne1310- Rozbiórka i wykonanie nowych obróbeki blacharskich , rynny i rury spustowe - z blachy miedzianej1310- Wymiana okien wyłazowych w ilości określonej w dokumentacji projektowej1310- Wymiana częściowa uszkodzonych elementów więźby dachowej - ilość do wymiany uzgodniona z Inwestorem po odkryciu dachu.1310- Impregnacja grzybobójcza i ognioochroona całej istniejącej więżby dachowej

[RMS ZEST 1449]
ty=M
na=10 % roztwór soli grzybobójczych	0
id=1412399	1
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=415.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 1062]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	0
id=2600105	1
jm=m3	060
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0495
pr=	0	0	0	2600110

[RMS ZEST 1641]
ty=M
na=beton konstrukcyjny	0
id=2370699	2
jm=m3	060
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.2204
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1621]
ty=M
na=blacha z miedzi	0
id=1210599	1
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=615.066
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1214099

[RMS ZEST 1625]
ty=M
na=blacha z miedzi	0
id=1210503	1
jm=m2	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=49.5
pr=	0	0	0	1214012

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=blacharze gr.III	0
id=023	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 561]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 19]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 24]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1541]
ty=M
na=dachówka ceramiczna z akcesoriami	0
id=1820007	1
jm=m2	020
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=107.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1820100

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 644]
ty=R
na=dekarze gr.III	0
id=053	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1639]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3969
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2600621

[RMS ZEST 1615]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane wymiarowe z wykończeniem elewacyjnym	0
id=2640799	1
jm=m3	060
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2640711

[RMS ZEST 1637]
ty=M
na=drzwi drewniane	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564099;1564201

[RMS ZEST 1624]
ty=M
na=gonty dachowe drewniane zabezpieczone ppoż. i grzybobójczo, impregnowane	0
id=2790399	2
jm=m2	050
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=301.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3955021

[RMS ZEST 1242]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.7437

[RMS ZEST 1616]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	0
id=1330500	1
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332100

[RMS ZEST 1623]
ty=M
na=gwoździe miedziane	0
id=1330901	1
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332820

[RMS ZEST 1559]
ty=M
na=gwoździe z miedzi	0
id=202x029	3
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1332820

[RMS ZEST 1004]
ty=R
na=kamieniarze gr.III	0
id=103	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1373]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=202x087	3
jm=szt	020
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.365

[RMS ZEST 1061]
ty=M
na=Koszt utylizacji gruzu	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66.435

[RMS ZEST 1627]
ty=M
na=kotwy stalowe	0
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=197.8622
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341099

[RMS ZEST 1610]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	0
id=2641805	1
jm=m3	060
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2641810

[RMS ZEST 1448]
ty=M
na=łaty iglaste	0
id=2601300	1
jm=m3	060
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.4762

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 366]
ty=R
na=maszyniści gr.II	0
id=182	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 775]
ty=R
na=maszyniści gr.III	0
id=143	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1447]
ty=M
na=membrana dachowa	0
id=1560499	1
jm=m2	050
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=508.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560399

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=monterzy gr. II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=242	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 785]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 786]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 89]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 90]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 698]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 704]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1635]
ty=M
na=okna odtworzone na wzór istniejących	0
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.41
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1564099;1564201

[RMS ZEST 1650]
ty=M
na=opaska filtrująca z otoczaków	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41

[RMS ZEST 96]
ty=R
na=operatorzy gr.II	0
id=362	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 779]
ty=R
na=palowniczy gr.III	0
id=373	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1628]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1470999	1
jm=dm3	066
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.0378
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478500

[RMS ZEST 1655]
ty=S
na=pompa iniekcyjna dwukomponentowa	0
id=14000	1
jm=m-g	148
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
il=63.9

[RMS ZEST 1656]
ty=S
na=pompa ręczna do wody	0
id=AT371	3
jm=m-g	148
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
il=9

[RMS ZEST 1291]
ty=R
na=posadzkarz-płytkarz gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1263]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 131]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 132]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 133]
ty=R
na=posadzkarze gr.IV	0
id=384	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1653]
ty=M
na=pręt zbrojacy	0
id=2303399	2
jm=m	040
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.8

[RMS ZEST 1626]
ty=M
na=renowacja drzwi zakrystii	0
id=	3
jm=m2	050
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8

[RMS ZEST 142]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 143]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 144]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1675075082
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 145]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 967]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0	1675075082
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1603]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 327]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
il=5934.8033

[RMS ZEST 1039]
ty=R
na=robocizna'	0
id=    999	2
jm=r-g	149
ce=0	1675075082
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 147]
ty=R
na=robocizna'''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 148]
ty=R
na=robocizna''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 149]
ty=R
na=robocizna'''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 150]
ty=R
na=robocizna''''''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 151]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 152]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 153]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 154]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1374]
ty=S
na=rusztowania systemowe	0
id=2x009	3
jm=m-g	148
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
il=31.32

[RMS ZEST 1640]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
il=11.3652
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39811

[RMS ZEST 1066]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
il=59.7915

[RMS ZEST 1411]
ty=M
na=siatka	0
id=202x088	3
jm=m2	050
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.225
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3900440

[RMS ZEST 1629]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	1
jm=dm3	066
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7934
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 169]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1622]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe	0
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1200299

[RMS ZEST 1457]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	0
id=1200299	1
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.196
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1200250

[RMS ZEST 173]
ty=R
na=stolarze gr.II	0
id=412	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 176]
ty=R
na=szklarze gr.III	0
id=423	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1652]
ty=M
na=szpachlówka uszczelniająca	0
id=AT25009	3
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=84.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2382599

[RMS ZEST 1642]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
il=47.8412
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 1556]
ty=M
na=środki impregacyjne ppoż	0
id=1481203	1
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=249.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412899

[RMS ZEST 1554]
ty=M
na=środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	0
id=1412399	1
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.049
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 778]
ty=R
na=torowi gr.I	0
id=581	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 777]
ty=R
na=torowi gr.II	0
id=582	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 188]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 189]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 190]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 191]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1562]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych	0
id=202x033	3
jm=kpl.	090
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.85
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1353199

[RMS ZEST 1558]
ty=M
na=uchwyty do rynien dachowych	0
id=202x032	3
jm=kpl.	090
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=136
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1353099

[RMS ZEST 1582]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
il=49.2564
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	34000

[RMS ZEST 1587]
ty=M
na=xylamit popularny	0
id=1412206	1
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1412299

[RMS ZEST 1609]
ty=M
na=Zabezpieczenie terenu budowy	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1654]
ty=M
na=zapawa niskokurczliwa	0
id=1478130	2
jm=kg	033
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=60

[RMS ZEST 1357]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 80	0
id=2380808	1
jm=m3	060
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.049
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2380899672;2380824

[RMS ZEST 729]
ty=R
na=zbrojarze gr.II	0
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 776]
ty=R
na=zbrojarze gr.III	0
id=483	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1405]
ty=S
na=żuraw okienny 0.5 t	0
id=35211	1
jm=m-g	148
ce=0	1711649865
cw=0	PLN
il=13.26
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	35211

[RMS ZEST 232]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=REMOMONT DACHU
wa=0
kn=0	0	0
id=2751
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=2752
nu=1.1

[POZYCJA]
id=3448
pd=						0
na=Zabezpieczenie terenu budowy
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=29

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1609]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3631
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1621a-02	202	1621a-02		1
mpn=1211
na=Rusztowanie systemowe do prac dekarskich
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=450
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=29

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	90,00*5,00						

[RMS 327]
nz=0.2917	0	0,2917
np=1
wa=0
wb=0
il=131.265

[RMS 1062]
nz=0.00011	0	0,00011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0495

[RMS 1373]
nz=0.0697	0	0,0697
np=1
wa=0
wb=0
il=31.365

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1374]
nz=0.0696	0	0,0696
np=1
wa=0
wb=0
il=31.32

[POZYCJA]
id=3454
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1622a-01	202	1622a-01		1
mpn=1211
na=(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=450
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	#p2						

[RMS 327]
nz=0.0319	0	0,0319
np=1
wa=0
wb=0
il=14.355

[RMS 1411]
nz=0.1405	0	0,1405
np=1
wa=0
wb=0
il=63.225

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2947
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-04	4-01	0535-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68,00						

[RMS 327]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[POZYCJA]
id=2950
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-06	4-01	0535-06		1
mpn=1211
na=Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	4,50*10						

[RMS 327]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=4.95

[POZYCJA]
id=2951
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-08	4-01	0535-08		1
mpn=1211
na=Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	120,00*0,35						

[RMS 327]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6

[POZYCJA]
id=2954
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0508-03 z.sz. 2.4. 9910-04 	4-01	0508-03	 z.sz. 2.4. 9910-04 	1
mpn=12:1:0933,101211
na=Rozbiórka pokrycia z dachówki - nachylenie połaci ponad 120 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=102
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	102,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.3		1,3
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 327]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=62.322

[RMS 1405]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=13.26

[POZYCJA]
id=3642
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0430-03	4-01	0430-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=102
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=102	1	#p7						

[RMS 327]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=11.22

[POZYCJA]
id=3640
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-02	4-01	0535-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=274
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=274	1	274,00						

[RMS 327]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=32.88

[POZYCJA]
id=3646
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0521-04	4-01	0521-04		1
mpn=1211
na=Rozebranie gontów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=210
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=210	1	210,00						

[RMS 327]
nz=0.56	0	0,56
np=1
wa=0
wb=0
il=117.6

[POZYCJA]
id=2949
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0430-03	4-01	0430-03		1
mpn=1211
na=Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=274
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=274	1	#p9						

[RMS 327]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=30.14

[POZYCJA]
id=3648
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-02	4-01	0535-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - sygnaturka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00						

[RMS 327]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=3650
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0404-08	19-01	0404-08		1
mpn=1211
na=Demontaż porażonych korozją elementów więźby
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6,00						

[RMS 327]
nz=10.15	0	20,3*0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=60.9

[POZYCJA]
id=3655
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0404-08	19-01	0404-08		1
mpn=1211
na=Demontaż porażonych korozją elementów sygnaturki
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2,00						

[RMS 327]
nz=10.15	0	20,3*0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=20.3

[POZYCJA]
id=2766
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:100966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=40.36
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=SST 1/2

[PRZEDMIAR]
wo=8.16	1	#p7*0,08						
wo=13.7	1	#p9*0,05						
wo=10.5	1	#p10*0,05						
wo=6	1	#p13						
wo=2	1	#p14						

[RMS 327]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=56.1004

[RMS 1061]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40.36

[RMS 1066]
nz=0.9	0	0,72+9*0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=36.324

[ELEMENT 2]
na=Dach - konstrukcja wraz z pokryciem
wa=0
kn=0	0	0
id=3164
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
wa=0
kn=0	0	0
id=3165
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=3166
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-08	2-02	0408-08		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=B 12/13/14/25

[PRZEDMIAR]
ko=	dach			
wo=6	1	6,00						
ko=	sygnaturka			
wo=2	1	2,00						

[RMS 327]
nz=79.95	0	26,65*3
np=1
wa=0
wb=0
il=639.6

[RMS 1610]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 1587]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.76

[RMS 1242]
nz=1.74	0	1,74
np=1
wa=0
wb=0
il=13.92

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1582]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 1642]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=8.24

[ELEMENT 3]
na=Impregnacja istniejacej więźby dachowej 
wa=0
kn=0	0	0
id=3212
nu=1.2.2

[POZYCJA]
id=3490
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0610-02	4-01	0610-02		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=391
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	dachówka			
wo=102	1	102,00						
ko=	gonty			
wo=274	1	274,00						
ko=	sygnaturka			
wo=15	1	15,00						

[RMS 327]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=35.19

[POZYCJA]
id=3211
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0627-04	4-01	0627-04		1
mpn=1211
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=391
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=391	1	#p17						

[RMS 327]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=117.3

[RMS 1554]
nz=0.059	0	0,059
np=1
wa=0
wb=0
il=23.069

[RMS 232]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3213
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0631-01	4-01	0631-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=391
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=391	1	#p17						

[RMS 327]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=125.12

[RMS 1556]
nz=0.3	0	0,15+0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=117.3

[RMS 232]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Pokrycie
wa=0
kn=0	0	0
id=3179
nu=1.2.3

[POZYCJA]
id=3203
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-02	0-15II	0517-02		1
mpn=_1211
na=Przycięcie i przybicie kontrłat i łat
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=391
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	dachówka			
wo=102	1	102,00						
ko=	gonty			
wo=274	1	274,00						
ko=	sygnaturka			
wo=15	1	15,00						

[RMS 327]
nz=0.2591	0	0,2591
np=1
wa=0
wb=0
il=101.3081

[RMS 1448]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8602

[RMS 1448]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=3.128

[RMS 1242]
nz=0.00128	0	0,00128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5005

[RMS 1449]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=195.5

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1582]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.82

[RMS 1642]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=7.82

[POZYCJA]
id=3181
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-01	0-15II	0517-01		1
mpn=_1211
na=Membrana dachowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=391
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=391	1	#p20						

[RMS 327]
nz=0.1633	0	0,1633
np=1
wa=0
wb=0
il=63.8503

[RMS 1447]
nz=1.3	0	1,3
np=1
wa=0
wb=0
il=508.3

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1582]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0391

[RMS 1642]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1955

[POZYCJA]
id=3183
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-03	0-15II	0517-03		1
mpn=_1211
na=Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną odtworzoną na wzor istniejacej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=102
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	dachówka			
wo=102	1	102,00						

[RMS 327]
nz=3.906	0	1,953*2
np=1
wa=0
wb=0
il=398.412

[RMS 1541]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=107.1

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1582]
nz=0.0514	0	0,0514
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2428

[RMS 1642]
nz=0.0007	0	0,0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0714

[POZYCJA]
id=3821
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0507-03	19-01	0507-03		1
mpn=1211
na=Krycie dachu gontami
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=274
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=274	1	274,00						

[RMS 327]
nz=2.5	0	1,25*2
np=1
wa=0
wb=0
il=685

[RMS 1624]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=301.4

[RMS 1242]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=54.8

[RMS 232]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1582]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.48

[RMS 1642]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.74

[POZYCJA]
id=3829
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0581-02	19-01	0581-02		1
mpn=1211
na=Krycie wież i kopuł blachą miedzianą w karo - sygnaturka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15,00						

[RMS 327]
nz=13.34	0	13,34
np=1
wa=0
wb=0
il=200.1

[RMS 1621]
nz=6.68	0	6,68
np=1
wa=0
wb=0
il=100.2

[RMS 1622]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1623]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1582]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[ELEMENT 3]
na=Obróbki blacharskie i odwodnienie dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=3184
nu=1.2.4

[POZYCJA]
id=3185
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0530-04	202	0530-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68,00						

[RMS 327]
nz=0.8892	0	0,8892
np=1
wa=0
wb=0
il=60.4656

[RMS 1621]
nz=2.393	0	2,393
np=1
wa=0
wb=0
il=162.724

[RMS 1457]
nz=0.039	0	0,039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.652

[RMS 1558]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=136

[RMS 1559]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.36

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1642]
nz=0.0033	0	0,0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2244

[POZYCJA]
id=3214
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0530-09	202	0530-09		1
mpn=121,0:0,0911
na=(z.IV) Zbiorniczki przy rynnach z miedzi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=10
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 327]
nz=1.5458	0	1,5458
np=1
wa=0
wb=0
il=15.458

[RMS 1621]
nz=2.884	0	2,884
np=1
wa=0
wb=0
il=28.84

[RMS 1457]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1642]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.047

[POZYCJA]
id=3187
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0531-03	202	0531-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	10*4,50						

[RMS 327]
nz=1.0316	0	1,0316
np=1
wa=0
wb=0
il=46.422

[RMS 1625]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=49.5

[RMS 1457]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1562]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=14.85

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1642]
nz=0.0036	0	0,0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.162

[POZYCJA]
id=3188
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0533-02	202	0533-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z miedzi
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=49
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=B 16

[PRZEDMIAR]
wo=49	1	140,00*0,35						

[RMS 327]
nz=2.3145	0	2,3145
np=1
wa=0
wb=0
il=113.4105

[RMS 1621]
nz=6.598	0	6,598
np=1
wa=0
wb=0
il=323.302

[RMS 1457]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=2.744

[RMS 1357]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.049

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1642]
nz=0.0075	0	0,0075
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3675

[ELEMENT 1]
na=REMOMONT ŚCIAN DREWNIANYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=3668
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=3669
nu=2.1

[POZYCJA]
id=3705
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0427-02	19-01	0427-02		1
mpn=1211
na=Demontaż poszycia ścian dwustronnie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=440
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	220,00*2						

[RMS 327]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=88

[POZYCJA]
id=3707
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0404-08	19-01	0404-08		1
mpn=1211
na=Demontaż porażonych korozją elementów ścian
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[RMS 327]
nz=10.15	0	20,3*0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=40.6

[POZYCJA]
id=3709
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:100966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=26
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=SST 1/2

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	#p29*0,05						
wo=4	1	#p30						

[RMS 327]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=36.14

[RMS 1061]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 1066]
nz=0.9	0	0,72+9*0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=23.4

[ELEMENT 2]
na=Ściany- konstrukcja 
wa=0
kn=0	0	0
id=3713
nu=2.2

[ELEMENT 3]
na=Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
wa=0
kn=0	0	0
id=3714
nu=2.2.1

[POZYCJA]
id=3715
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-08	2-02	0408-08		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie konstrukcji drewnianej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=B 12/13/14/25

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,00						

[RMS 327]
nz=79.95	0	26,65*3
np=1
wa=0
wb=0
il=319.8

[RMS 1610]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[RMS 1587]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 1242]
nz=1.74	0	1,74
np=1
wa=0
wb=0
il=6.96

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1582]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 1642]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[ELEMENT 3]
na=Impregnacja istniejacej drewnianej konstrukcji ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=3723
nu=2.2.2

[POZYCJA]
id=3724
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0610-02	4-01	0610-02		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=220
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220,00						

[RMS 327]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=19.8

[POZYCJA]
id=3726
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0627-04	4-01	0627-04		1
mpn=1211
na=Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=220
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	#p33						

[RMS 327]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 1554]
nz=0.059	0	0,059
np=1
wa=0
wb=0
il=12.98

[RMS 232]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3730
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0631-01	4-01	0631-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=440
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	#p33*2						

[RMS 327]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=140.8

[RMS 1556]
nz=0.3	0	0,15+0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=132

[RMS 232]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Poszycie ścian
wa=0
kn=0	0	0
id=3735
nu=2.2.3

[POZYCJA]
id=3736
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0517-02	0-15II	0517-02		1
mpn=_1211
na=Przycięcie i przybicie kontrłat i łat
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=440
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	#p33*2						

[RMS 327]
nz=0.2591	0	0,2591
np=1
wa=0
wb=0
il=114.004

[RMS 1448]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.968

[RMS 1448]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=3.52

[RMS 1242]
nz=0.00128	0	0,00128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5632

[RMS 1449]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=220

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1582]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 1642]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[POZYCJA]
id=3814
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4004-02	0-21	4004-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Poszycie ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=440
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	#p33*2						

[RMS 327]
nz=0.94	0	0,47*2
np=1
wa=0
wb=0
il=413.6

[RMS 1615]
nz=0.035	0	0,035
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4

[RMS 1616]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=48.4

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1582]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 1642]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2

[ELEMENT 1]
na=STOLARKA ZEWWNĘTRZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=3836
nu=3

[ELEMENT 2]
na=Rozbiórki
wa=0
kn=0	0	0
id=3837
nu=3.1

[POZYCJA]
id=3838
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0358-04	19-01	0358-04		1
mpn=1211
na=Demontaż stolarki
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=29.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
ko=	okna			
wo=4	1	1,00*2,00*2						
wo=8.64	1	0,90*1,60*6						
wo=4	1	1,00*2,00*2						
wo=0.77	1	0,70*1,10*1						
ko=	drzwi			
wo=12.48	1	2,40*2,60*2						

[RMS 327]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=18.8307

[ELEMENT 2]
na=Stolarka okienna
wa=0
kn=0	0	0
id=3846
nu=3.2

[POZYCJA]
id=3847
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0930-08	0-19	0930-08		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż nowych okien
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=17.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	1,00*2,00*2						
wo=8.64	1	0,90*1,60*6						
wo=4	1	1,00*2,00*2						
wo=0.77	1	0,70*1,10*1						

[RMS 327]
nz=10.46	0	10,46
np=1
wa=0
wb=0
il=182.1086

[RMS 1635]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17.41

[RMS 1627]
nz=7.58	0	7,58
np=1
wa=0
wb=0
il=131.9678

[RMS 1628]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9194

[RMS 1629]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0446

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1582]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8705

[RMS 1642]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0446

[ELEMENT 2]
na=Stolarka drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=3839
nu=3.3

[POZYCJA]
id=3840
pd=						0
na=Renowacja stolarki drzwiowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
prn=2

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	0,90*2,00						

[RMS 1626]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=3870
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 0930-12	0-19	0930-12		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Montaż nowych drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=12.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=12.48	1	2,40*2,60*2						

[RMS 327]
nz=9.68	0	9,68
np=1
wa=0
wb=0
il=120.8064

[RMS 1637]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 1627]
nz=5.28	0	5,28
np=1
wa=0
wb=0
il=65.8944

[RMS 1628]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1184

[RMS 1629]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7488

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1582]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.624

[RMS 1642]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7488

[ELEMENT 1]
na=WZMOCNIENIE FUNDAMENTÓW1310
wa=0
kn=0	0	0
id=3898
nu=4

[POZYCJA]
id=3899
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0201-01	3	0201-01		1
mpn=1211
na=Wzmocnienie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=18.04
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=18.04	1	82,00*1,10*0,20						

[RMS 327]
nz=58.26	0	38,84*1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=1051.0104

[RMS 1641]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=18.2204

[RMS 1639]
nz=0.022	0	0,022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3969

[RMS 232]
nz=6.5	0	6,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1640]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3652

[POZYCJA]
id=3927
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0213-01	4-01	0213-01		1
mpn=1211
na=Opaska filtrująca z otoczaków
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	82,00*0,50						

[RMS 327]
nz=2.33	0	2,33
np=1
wa=0
wb=0
il=95.53

[RMS 1650]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=41

[RMS 232]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ZSZYCIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=3938
nu=5

[POZYCJA]
id=3939
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0342-01	4-01	0342-01		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd do osadzenia zbrojenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	1,00*30						

[RMS 327]
nz=0.77	0	0,77
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1

[POZYCJA]
id=3943
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09 0108-10 	4-01	0108-09	 0108-10 	1
mpn=37:0:100966,101211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=0.075
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=0.075	1	#p44*0,05*0,05						

[RMS 327]
nz=1.39	0	1,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1043

[RMS 1061]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 1066]
nz=0.9	0	0,72+9*0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0675

[POZYCJA]
id=3947
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-25 0202-04	AT-25	0202-04		1
mpn=1211
na=Wyprawienie bruzd przed montażem zbrolenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p44						

[RMS 327]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=10.8

[RMS 1652]
nz=2.82	0	2,82
np=1
wa=0
wb=0
il=84.6

[RMS 232]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3951
pd=	KNR	9-23 0202-07 + wycena własna	9-23	0202-07 + wycena własna		1
mpn=1211
na=Osadzenie zbrojenia na zaprawie niskokurczliwej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	#p44						

[RMS 327]
nz=0.85	0	0,85
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5

[RMS 1653]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=31.8

[RMS 1654]
nz=2	0	2
np=2
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 232]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1642]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1655]
nz=2.13	0	2,13
np=1
wa=0
wb=0
il=63.9

[RMS 1656]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[SUMA KONTROLNA]
72134379d3b27eb1eac04d 2d9a65efc